公司大气、水综合污染物检测方案

技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测指标 | 检测方法 | 点数 | 年检测天数 |
| 有  组  织  废  气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 1 | 2 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 2 | 1 |
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中的二氧化硫的测定，定电位电解法 HJ/T 57-2017 |
| 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定，林格曼黑度图法 HJ/T 398-2007 |
| 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | 2 | 12 |
| 废  水 | PH | 便携式PH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局2002年 | 1 | 2 |
| 悬浮物 | 水质，悬浮物的测定，重量法GB 11901-89 |
| 化学需氧量 | 水质，化学需氧量的测定，重铬酸盐法HJ828-2017 |
| 五日生化需氧量 | 水质，五日生化需氧量（BOD5）的测定，稀释与接种法HJ505-2009 |
| 动植物油 | 水质，石油类和动植物油类的测定，红外分光光度法HJ637-2018 |
| 氨氮 | 水质，氨氮的测定，纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 |
| 总磷 | 水质，总磷的测定，钼酸铵分光光度法GB11893-89 |
| 色度 | 水质，色度的测定GB11903-89 |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 空气质量，恶臭的测定，三点比较式臭袋法GB/T14675-93 | 4 | 2 |
| 声环境 | 噪声（昼间） | 声环境质量标准GB3096-2008 | 4 | 1 |